一、搬迁需求
概述：从五号楼1楼101实训室搬运设备至八号楼1楼，搬运的距离大概500米左右，需要负责拆卸、搬运、安装调试。由于两个实训楼出口门比较小，VR行走平台、存储货架、流利货架、自动化立体仓库均需要拆成散件搬运。
设备清单梳理如下：
	序号
	货品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	VR行走平台
	2
	台
	需要重新拆装

	2
	潜伏式搬运机器人
	1
	台
	

	3
	线性搬运机器人
	1
	台
	

	4
	自动充电桩
	2
	个
	

	5
	存储货架
	4
	组
	需要重新拆装

	6
	流利货架
	1
	套
	需要重新拆装

	7
	电子标签
	1
	套
	

	8
	自动化立体仓库
	1
	套
	需要重新拆装

	9
	智能手持终端
	2
	套
	

	10
	服务器
	1
	台
	

	11
	智能生产可视化大屏
	1
	套
	

	12
	工作台
	4
	套
	

	13
	电脑桌椅
	3
	套
	

	14
	条码打印机
	1
	台
	

	15
	周转箱
	1
	批
	

	16
	物料箱
	1
	批
	

	17
	VR六人交互体验机
	1
	套
	需要重新拆装
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二、具体参数或建设内容
	序号
	设备名称
	品牌规格型号
	项目预算
	备注

	
	
	
	数量
	单价
	预算金额
	

	1
	中大型设备拆卸
	一、拆卸设备
包含流利货架、无动力滚筒、4组AGV货架、自动化立体仓库、AGV充电桩。
二、设备详情
1.流利货架、无动力滚筒：整体规格 1500×1000×1900mm 双层钢结构流利货架，配套3000mm 无动力滚筒输送线，用于原料暂存、拣选周转，承载实训物料箱完成先进先出拣货作业；设备整体尺寸超实训室出入口通行宽度，设备搬迁，无法出入实训室门，需要拆卸后搬运。
2.4组AGV存储货架：单组货架尺寸920×920×1800mm，四层双面拣选钢制货架，配套塑料物料箱，为潜伏式、线性 AGV 提供货到人存储点位，支撑仓储入库、补货实训；设备整体尺寸超实训室出入口通行宽度，设备搬迁，无法出入实训室门，需要拆卸后搬运。
3.AGV 充电桩：适配MegBot系列潜伏 / 线性搬运机器人自动充电设备，支持DC38-60V自动对接充电，保障AGV长时间实训续航；设备整机固定在地面上，需要拆卸后搬运。
4.自动化立体仓库：整机尺寸≥3000×1350×2200mm，集成堆垛机、38 个仓储库位、出入库输送线、PLC 控制系统，完成自动化出入库、库存盘点实训；整机长宽高超出实训室门洞通行极限，设备搬迁，无法出入实训室门，需要拆卸后搬运。
	1套
	7900
	7900
	1年售后质保服务

	2
	生产物流设备安装调试
	一、安装部署
1.潜伏式搬运机器人、线性搬运机器人整机就位安装，完成二维码导航码、地面定位标识铺设，充电桩固定接线，完成机器人供电、通信硬件对接；
2.4 组AGV存储货架、流利货架、无动力滚筒输送线、拣选工作台、生产加工工位、电子标签拣选系统、手持终端、打印设备、可视化大屏、服务器、实训电脑全部按新场地布局图纸定位组装、固定、布线；
二、系统调试
1.对AGV设备、调度系统、业务系统调试，确保实训流程的顺利；
2.对摘果式电子标签拣选设备以及系统调试，可以进行拣选业务实训；
3.对补货、成品出入库实训设备、系统调试，可以进行相关业务操作。
	1套
	12000
	12000
	1年售后质保服务

	3
	自动化立体仓库安装调试
	1.将原场地完整拆卸拆分后的自动化立体仓库进行组装，可能包含铝型材框架、堆垛机伺服驱动组件、出入库皮带输送线、PLC 主控模块、RFID 读写识别模块、限位传感装置、配套电气控制元器件等等，按照新场地平面布局图纸精准对位重新拼装搭建；
2.完成堆垛机行走、升降、货叉三轴伺服机构校准，库位微动检测点位接线调试，工业交换机、24V 电源、接触器、继电器整套电控系统接线组网，保障立体仓库可独立完成仓储自动化实训任务；
3.打通立体仓库与仓储管理系统数据通信接口，完成入库、出库、盘点、移库全流程联动测试，匹配整体智慧生产物流实训业务流程。
	1套
	30000
	30000
	1年售后质保服务

	4
	VR行走平台
	1.单台占地面积 3.5m×2.7m，主体规格≥2.4m×2.4m×2.4m，冷轧板外框，配套 55 英寸显示终端、工控主机、VR 头显；整机尺寸超出实训室出入口宽度，必须拆为散件搬运。
2.拆卸要求：断电后拆分，分类防震包装，配件编号标记。
3.安装调试：按编号组装，校准 VR 头盔传感器、画面参数，整机联调达到教学实训标准。
	2套
	2500
	5000
	1年售后质保服务

	5
	VR六人虚拟仿真交互体验机
	1.整套含 6 台 21 寸触控一体机、6 台 43 寸第三视角显示器、6 套 VR 头显，多工位一体化组合设备，整机尺寸超出实训室出入口宽度，需全部拆解分件转运。
2.拆卸要求：拆分各工位显示屏、主机、VR 外设、设备框架，屏幕、精密传感设备单独防震防护，配件分区编号收纳。
3.安装调试：按编号组装布线，逐台调试工控、显示、VR 交互设备，多工位同步联调，满足多人虚拟仿真实训使用需求。
	1套
	12000
	12000
	1年售后质保服务

	6
	实施辅料
	1.新场地整体实训区域布局规划设计，出具标准化平面布局图、布电布线需求图，完成实训区域功能分区地面划线、通道标识、设备定位标线、区域文字标识、安全警示分隔带粘贴施工；
2.设备安装调试配套全套辅材：六类网线、线槽、水晶头、地面分隔带、扎带、划线标识标签等全套安装耗材；保障整套物流设备硬件安装部署、系统调试、场地标准化落地完整实施。
	1批
	2000
	2000
	/

	7
	搬运费
	1.运输场景：原实训楼1楼至新实训楼1楼，无电梯，单程转运距离约500米，两栋楼实训室出入口狭窄，所有中大型设备均需拆分散件后分批转运。
2.搬运覆盖设备：2台VR 行走平台、1套VR六人交互体验机、自动化立体仓库、4组存储货架、1套流利货架、2台AGV机器人、充电桩、服务器、可视化大屏、工作台、电脑、打印机、周转物料箱等全部实训设备。
3.防护规范：屏幕、精密电子设备全程防震包裹，搬运过程保护场地环氧地坪、墙体，无磕碰、刮擦、设备损坏情况。
4.作业范围：包含打包、短途转运、新场地设备卸车就位全流程人工及转运配套服务。
	1项
	5700
	5700
	/

	8
	服务费
	1.包含专业项目实施工程师全周期服务相关配套成本；
2.实施人员具备物流智能设备拆装、硬件组装、多系统软件联调、场地规划设计综合技术能力，全程跟进设备拆运、现场复装、软硬件调试、实训流程验证全流程工作；
3.覆盖项目实施周期内技术人员现场作业工时、跨场地交通、现场食宿、技术资料编制、售后技术支撑等全部配套服务内容；
4.服务全程提供技术答疑、设备故障现场排查、实训流程优化调试，保障搬迁后整套设备稳定达到教学实训使用标准，配套提供设备调试必要材料说明、操作培训指导等交付资源。
	1项
	6400
	6400
	/
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